.***************************************************************************
.* Setup - Inst„llningar
.* 1996-10-10

:h1 res=&PANEL_SETUP..Allm„nna inst„llningar
:p.Var god v„lj ett „mne&colon.
:sl compact.
:li.:link reftype=hd res=&PANEL_SU_USER..Anv„ndarnamn:elink.
:li.:link reftype=hd res=&PANEL_SU_ADDRESSES..Adresser:elink.
:li.:link reftype=hd res=&PANEL_SU_ORIGIN..Origin:elink.
:li.:link reftype=hd res=&PANEL_SU_SQUISH..Tosser:elink.
:li.:link reftype=hd res=&PANEL_SU_TOSSERPATHS..S”kv„gar:elink.
:li.:link reftype=hd res=&PANEL_SU_MACROS..Tangentbordsmakron:elink.
:li.:link reftype=hd res=&PANEL_SU_DOMAINS..Dom„ner:elink.
:li.:link reftype=hd res=&PANEL_SU_MODEMTYPES..Modemtyper:elink.
:li.:link reftype=hd res=&PANEL_SU_OPTIONS..Alternativ:elink.
:li.:link reftype=hd res=&PANEL_SU_STARTUP..Startm”te:elink.
:li.:link reftype=hd res=&PANEL_SU_EDITOROPT..Redigerare:elink.
:li.:link reftype=hd res=&PANEL_SU_SAFETY..S„kerhet:elink.
:li.:link reftype=hd res=&PANEL_SU_OPENWIN..F”nster:elink.
:li.:link reftype=hd res=&PANEL_SU_DRIVEREMAP..Omdirigering:elink.
:esl.

:h2 res=&PANEL_SU_USER..Anv„ndarnamn
:p.F”r att kunna anv„nda FleetStreet m†ste Du ha †tminstone ett
anv„ndarnamn.
:p.Dina namn visas i listan. F”r att :hp2.infoga:ehp2. ett nytt namn
klickar Du p† :hp2.Infoga:ehp2.-knappen. Du kommer d† att efterfr†gas
indata.
:p.F”r att :hp2.ta bort:ehp2. ett namn markerar Du namnet i listan och
klickar p† :hp2.Ta bort:ehp2.-knappen.
:p.F”r att :hp2.„ndra:ehp2. ett namn markerar Du namnet i listan och
klickar p† :hp2.ˇndra:ehp2.-knappen.
:p.F”r att v„lja ett namn som standardnamn ska Du markera den ”nskade
posten i listan och klicka p† :hp2.Standard:ehp2.-knappen. N„r Du sedan
skapar nya m”ten resp. l„ser in m”teslistan fr†n din tossers
konfigurationsfil, kommer det valda namnet att g„lla som standardnamn f”r
m”tet.

:h2 res=&PANEL_SU_ADDRESSES..Adresser
:p.F”r att kunna anv„nda FleetStreet m†ste Du ha †tminstone en adress.
:p.Dina adresser visas i listan. F”r att :hp2.infoga:ehp2. en ny adress
klickar Du p† :hp2.Infoga:ehp2.-knappen. Du kommer d† att efterfr†gas
indata.
:p.F”r att :hp2.ta bort:ehp2. en adress markerar Du adressen i listan och
klickar p† :hp2.Ta bort:ehp2.-knappen.
:p.F”r att :hp2.„ndra:ehp2. en adress markerar Du adressen i listan och
klickar p† :hp2.ˇndra:ehp2.-knappen.
:p.F”r att v„lja en adress som standardadress ska Du markera den ”nskade
posten i listan och klicka p† :hp2.Standard:ehp2.-knappen. N„r Du sedan
skapar nya m”ten resp. l„ser in m”teslistan fr†n din tossers
konfigurationsfil, kommer den valda adressen att g„lla som standardnamn f”r
m”tet.

:h2 res=&PANEL_SU_ORIGIN..Origin
:p.Originraden „r valfri, men det „r oftast en bra id‚ att skriva n†got d„r.
:p.Ange ”nskad text f”r Originraden.

:h2 res=&PANEL_SU_SQUISH..Tosser
:p.FleetStret kan l„sa in konfigurationsfilen fr†n ett antal olika tossers,
vilket g”r det enklare att samordna hanteringen av meddelandebasen hos Din
tosser och hos FleetStreet.
:parml.
:pt.:hp2.Extern konfigurationsfil:ehp2.
:pd.Om du vill att FleetStreet vid start automatiskt ska l„sa en extern
konfigurationsfil, aktiverar Du "l„s". Ange s”kv„g och filnamn till filen i
inmatningsf„ltet d„runder, eller tryck p† "S”k"-knappen f”r att v„lja ut
filen i en filvalsdialogruta.
:p.
Om det uppst†r ett fel n„r filen l„ses in kommer ett felmeddelande att ges,
och ingenting f”rloras.
:p.:hp8.Observera&colon.:ehp8. Du m†ste ha angett †tminstone ett
anv„ndarnamn f”r att kunna l„sa in filen.
:p.:hp8.Observera&colon.:ehp8. FleetStreet st”der f”r tillf„llet endast
m”ten i :hp2.Squish:ehp2.-, :hp2.*.MSG:ehp2.- och :hp2.JAM:ehp2.-format. M”ten
i andra format ignoreras.
:eparml.
:i2 refid=squish.Konfigurationsfil
:i2 refid=squish.Lastreadpekare

:h2 hide res=&PANEL_DUPAREAS..Redan definierade m”ten
:p.
En eller fler m”ten som l„sts in fr†n den externa konfigurationsfilen har
redan definierats som ett privat m”te, d.v.s. de har samma m”testag. Varje
m”testag f†r endast f”rekomma en g†ng.

:p.G”r n†got av f”ljande f”r att l”sa problemet&colon.
:ul.
:li.ˇndra m”testagen i det privata m”tet.
:li.Redigera den externa konfigurationsfilen.
:eul.

:h2 hide res=&PANEL_CFGDLLERROR..Fel vid inl„sning av tosserkonfigurationen
:p.
Ett fel uppstod d† den laddade DLL&colon.en f”rs”kte l„sa tosserns
konfiguration. Detta kan bero p† n†got av f”ljande&colon.
:ul.
:li.Den kr„vda DLL&colon.en finns inte (l„ngre) tillg„nglig.
:li.DLL&colon.en finns bara tillg„nglig i en felaktig version.
:li.I DLL&colon.en saknas en eller flera funktioner, d.v.s DLL&colon.en „r
defekt.
:eul.
:p.
Problemet l†ter sig oftast r„ttas genom att installera om FleetStreet.
:p.
Tryck p† :hp2.OK:ehp2. f”r att ignorera felet och forts„tta.
:p.:hp8.Observera&colon.:ehp8. Att ignorera det h„r felet kan leda till
f”rlust av programinst„llningarna!
:p.
Tryck p† :hp2.Avbryt:ehp2., f”r att avbryta funktionen och f”rs”ka att r„tta
till felet.


:h2 res=&PANEL_SU_TOSSERPATHS..S”kv„gar
:parml.
:pt.:hp2.Standardkatalog f”r bifogade filer:ehp2.
:pd.Denna katalog anv„nds n„r dialogen f”r val av bifogade filer ”ppnas.
:pt.:hp2.Echotoss.Log:ehp2.
:pd.Filen ECHOTOSS.LOG „r en ren ASCII-textfil i vilken samtliga de m”ten,
vilka Du har skrivit nya meddelanden i, listas. Tossern och andra
till„ggsprogram l„ser denna fil f”r att endast bearbeta dessa m”ten
(vanligtvis bearbetar tossern samtliga m”ten, vilket tar betydligt l„ngre
tid). FleetStreet skapar vid behov filen sj„lv, och skriver dit de
passande m”tesnamnen.
:p.Om detta val „r avst„ngt kommer inte FleetStreet att skriva denna fil.
:pt.:hp2.S”kv. t. ECHOMAIL.JAM/NETMAIL.JAM:ehp2.
:pd.H„r anger du s”kv„gen till den katalog d„r filerna ECHOMAIL.JAM och
NETMAIL.JAM ska skapas. Om Du l„mnar detta f„lt tomt kommer filerna inte
att skapas.
:p.Om Du inte anv„nder n†gra JAM-m”ten eller om din tosser inte st”der
dessa filer kan Du „ven d† l„mna inmatningsf„ltet tomt.
:pt.:hp2.Lastread:ehp2.
:pd.Detta „r offsetpekaren i Lastread-filen f”r varje meddelandem”te. H„r
sparas numret p† det meddelande som senast l„stes i m”tet (exempelvis
anv„nds *.SQL-filer f”r meddelandeareor av Squishtyp). Varje anv„ndare i
BBS en har en egen offset, SysOpen har vanligtvis offset 0. Visa
nyttoprogram kr„ver „ven egna offsetv„rden.
:p.
:hp8.Om du inte f”rst†r den h„r inst„llningen „r det enklast att l†ta den
st† kvar p† 0.:ehp8.
:p.F”r tillf„llet „r h”gsta till†tna inst„llning h„r 500. SysOpen har
allts† tillg†ng till Lastreadpekarna f”r sina f”rsta 500 anv„ndare. Om du
verkligen beh”ver mer, skriv d† ett v„nligt meddelande till f”rfattarna...
:eparml.

:h2 res=&PANEL_SU_NICKNAMES..Kortnamn
:p.I FleetStreet „r det m”jligt att definiera kortnamn f”r de anv„ndare
till vilka man skriver ofta.
:p.
F”r att anv„nda dessa kortnamn skriver du helt enkelt kortnamnet i
mottagarf„ltet och trycker p† "Enter". Kortnamnet kommer d† automatiskt att
ers„ttas med det riktiga namnet, och anv„ndarens adress kommer att matas in
i adressf„ltet. Om Du har angett en „mnesrad f”r kortnamnet, kommer denna
„ven att infogas i „mnesf„ltet.
:p.:hp2.F”r att definiera ett kortnamn g”r Du f”ljande&colon.:ehp2.
:ol compact.
:li.Klicka p† "Infoga"-knappen,
:li.Fyll i f„lten,
:li.Tryck p† "Ok".
:eol.
:p.:hp2.F”r att „ndra ett kortnamn g”r Du f”ljande&colon.:ehp2.
:ol compact.
:li.Markera kortnamnet i listan,
:li.Tryck p† "ˇndra"-knappen, eller dubbelklicka p† posten,
:li.G”r ”nskade „ndringar,
:li.Tryck p† "Ok".
:eol.
:p.:hp2.F”r att ta bort ett kortnamn g”r Du f”ljande&colon.:ehp2.
:ol compact.
:li.V„lj kortnamnet i listan,
:li.Tryck p† "Ta bort"-knappen.
:eol.

:h3 res=&PANEL_NICKENTRY..Redigera kortnamn
:p.Ange ett nytt kortnamn eller redigera ett redan existerande.
:parml.
:pt.:hp2.Kortnamn:ehp2.
:pd.Det Du ”nskar anv„nda vid inmatning av kortnamnet.
:pt.:hp2.Verkligt namn:ehp2.
:pd.Namn p† den person som kortnamnet ska vara kopplat till.
:pt.:hp2.Adress:ehp2.
:pd.Adress till personen. Anv„nd en 3D- eller 4D-adress.
:pt.:hp2.?:ehp2.
:pd.Sl† upp adressen till personen i nodlistan.
:pt.:hp2.ˇmne:ehp2.
:pd.F”rvald „mnesrad. Anv„ndbar f”r pseudoanv„ndare som Areamanager. L„mna
detta f„lt tomt om Du inte ”nskar ha n†got f”rinst„llt „mne f”r detta
kortnamn.
:pt.:hp2.F”rsta rad:ehp2.
:pd.F”rsta rad i meddelandetexten. Om denna rad inneh†ller ett
:hp2.%?:ehp2., kan det anv„ndas f”r att ange ytterligare text i anslutning
till kortnamnet.
:p.Denna funktion „r t„nkt f”r att anv„ndas tillsammans med en
UUCP-gateway. Ponera f”ljande exempel&colon.
:p.
Kortnamn&colon. :hp2.u:ehp2.
.br
Verkligt namn&colon. :hp2.UUCP:ehp2.
.br
Adress&colon. :hp2.2&colon.203/125:ehp2.
.br
ˇmne&colon. :hp2.test:ehp2.
.br
F”rsta rad&colon. :hp2.TO: %?"Ange UUCP-adress":ehp2.
:p.
Du kan nu anv„nda kortnamnet "U" f”r att skriva till UUCP-gatewayen, och
kan ange den fullst„ndiga adressen (FQDA) till den person du ”nskar skriva till.

:p.
Du kan anv„nda kortformerna :hp2.%?:ehp2. eller :hp2.%?"Prompttext":ehp2..
:pt.:hp2.Anv„nd ej mall:ehp2.
:pd.Om du anv„nder detta kortnamn kommer inte meddelandemallen att
anv„ndas.
:pt.:hp2.Attribut:ehp2.
:pd.F”rinst„llda :link refid=attrib reftype=hd.meddelandeattribut:elink.. Dessa s„tts automatiskt om du anv„nder
detta kortnamn.
:eparml.
:p.Klicka "OK" f”r att bekr„fta „ndringarna. Klicka "Avbryt" om du vill
avbryta operationen.

:h2 hide res=&PANEL_DELNICKNAME..Ta bort kortnamn
:p.Tryck "Ja" om Du verkligen vill radera kortnamnet. Tryck p† "Nej" om Du
vill beh†lla det.

:h2 hide res=&PANEL_HAVENICKNAME..Kortnamnet existerar redan
:p.
Det finns redan en post med samma kortnamn. Varje kortnamn f†r endast
f”rekomma en g†ng. ˇndra kortnamnet till n†got annat.

:h2 hide res=&PANEL_REPLACENICK..Ers„tt kortnamn
:p.Det finns redan en post med samma kortnamn.
:p.Tryck :hp2.Ja:ehp2. f”r att ers„tta kortnamnets tidigare definition.
:p.Tryck :hp2.Nej:ehp2. f”r att „ndra posten.

:h2 res=&PANEL_SU_MACROS..Tangentbordsmakron
:p.
N„r du redigerar meddelandet och trycker p† F2 till F12 kommer den text,
vilken definierats f”r den tangenten, att infogas i texten.
:p.:hp8.Observera&colon.:ehp8. F1 „r reserverad f”r hj„lpfunktionen.
:p.Ett makro kan maximalt vara 240 tecken l†ngt.

:h2 res=&PANEL_SU_DOMAINS..Dom„ner
:p.Dom„ner „r n”dv„ndiga f”r att FleetStreet ska veta var det kan hitta
kompilerade nodlistor.
:parml.
:pt.:hp2.Dom„ner:ehp2.
:pd.Lista ”ver de f”r tillf„llet definierade dom„nerna.
:pt.:hp2.Infoga:ehp2.
:pd.Infogar en ny dom„n i listan.
:pt.:hp2.ˇndra:ehp2.
:pd.ˇndrar information f”r dom„nen.
:pt.:hp2.Ta bort:ehp2.
:pd.Tar bort den valda dom„nen.
:eparml.

:h3 res=&PANEL_DOMAINENTRY..Dom„n
:p.Varje dom„n har tre attribut&colon.
:parml.
:pt.:hp2.Dom„ntitel:ehp2.
:pd.Dom„nens namn. Varje namn f†r endast f”rekomma en g†ng.
:pt.:hp2.Sysopindexfil:ehp2.
:pd.Indexfil f”r denna dom„ns kompilerade nodlista. Detta „r vanligen
:hp2.SYSOP.NDX:ehp2. f”r Din prim„ra adress. Komplett s”kv„g och filnamn
m†ste anges f”r filen.
:pt.:hp2.Nodelistdatafil:ehp2.
:pd.Datafil f”r denna dom„ns kompilerade nodlista. Detta „r vanligen
:hp2.NODEX.DAT:ehp2. f”r Din prim„ra adress. Komplett s”kv„g och filnamn
m†ste anges f”r filen.
:eparml.
:p.Namnet p† nodindexfilen „r samma som datafilen, f”rutom att filtypen
&dot.NDX anv„nds. Detta filnamn beh”ver Du inte ange.

:h2 hide res=&PANEL_HAVEDOMAIN..Domannamnet existerar redan
:p.
Du har redan definierat en dom„n med denna titel. Varje dom„nnamn f†r bara
f”rekomma en g†ng.
:p.
Ange en entydig dom„ntitel och klicka p† :hp2.Ok:ehp2.

:h2 hide res=&PANEL_DELDOMAIN..Ta bort dom„n
:p.
Du har valt att ta bort en dom„n.
:p.
Om Du klickar p† :hp2.Ja:ehp2. kommer dom„nen att tas bort, klickar Du
:hp2.Nej:ehp2. beh†ller Du den.

:h2 res=&PANEL_SU_MODEMTYPES..Modemtyper
:p.Den kompilerade nodlistan inneh†ller information om varje nods modem.
Denna information sparas undan i en enda byte.
:p.N„r Du kompilerar nodlistan, s„tter nodlistekompilatorn bitarna i detta
f„lt motsvarande de modemflaggor som finns i den distribuerade nodlistan.
:p.
Det finns tv† s„tt p† vilka detta modemflaggef„lt kan anv„ndas&colon.
:parml.
:pt.:hp2.Bittyper:ehp2.
:pd.Till varje bit i modemf„ltet ordnas en modemtyp. P† detta s„tt kan varje
nod ha upp till †tta modemtyper samtidigt. Dock kan inte fler „n †tta
modemtyper definieras samtidigt.
:pt.:hp2.Bytetyper:ehp2.
:pd.Modemf„ltet tolkas som ett tal. P† detta s„tt kan 255 olika modemtyper
definieras. Dock kan varje nod endast ha en modemtyp.
:eparml.
:p.
St„ll in Din nodlistekompilator och FleetStreet s† att det f”r varje
nod visas motsvarande modemtyp(er).


:h2 res=&PANEL_SU_OPTIONS..Alternativ
:p.Du kan st„lla in best„mda alternativ vilka styr hur FleetStreet arbetar.
:parml break=all.
:pt.:hp2.Anv„nd ^aPID:ehp2.
:pd.^aPID-raden kommer att anv„ndas i st„llet f”r den l†nga tear-raden.
:pt.:hp2.Anv„nd tear-rad i netmail:ehp2.
:pd.Tear-raden kommer „ven att anv„ndas i netmailm”ten. Om detta alternativ
„r avslaget kommer tear-raden endast att anv„ndas i echomailm”ten.
:pt.:hp2.Anv„nd Origin i netmail:ehp2.
:pd.Originraden kommer „ven att anv„ndas i netmailm”ten. Om detta
alternativ „r avslaget kommer Originraden endast att anv„ndas i
echomailm”ten.
:pt.:hp2.Automatisk avs”kning vid start:ehp2.
:pd.M”tena kommer automatiskt att avs”kas efter nya meddelanden n„r
FleetStreet startas.
:pt.:hp2.Ljudsignal vid personlig post:ehp2.
:pd.FleetStreet avger en ljudsignal n„r ett meddelande adresserat till Dig
personligen visas.
:pt.:hp2.Ingen betoning:ehp2.
:pd.Som standard kommer ingen betoning (fetstil och understrykningar) att
visas i texterna.
:pt.:hp2.Anv„nd ^aFWDSUBJ:ehp2.
:pd.Styr huruvida FWDSUBJ-kludgeraden genereras vid vidares„ndning av
meddelanden eller inte.
:eparml.

:h2 res=&PANEL_SU_STARTUP..Startm”te
:p.Anger om FleetStreet ska ”ppna ett speciellt m”te vid programstart, eller
om det m”te ska ”ppnas, vilket var aktivt n„r Du senast anv„nde FleetStreet.

:h2 res=&PANEL_SU_EDITOROPT..Redigerare
:parml.
:pt.:hp2.Citatf„rg:ehp2.
:pt.:hp2.Tear-radsf„rg:ehp2.
:pt.:hp2.Originf„rg:ehp2.
:pd.V„lj en f„rg f”r ”nskad del av meddelande. :hp2.Observera&colon.:ehp2.
Dessa f„rger anv„nds inte n„r Du skriver ett nytt meddelande.
Bakgrundsf„rgen och den normala textf„rgen m†ste du st„lla in med hj„lp av
F„rgpaletten.
:pt.:hp2.Tabbsteg:ehp2.
:pd.Antal tomtecken som ska infogas i meddelandetexten n„r du trycker p†
Tabbtangenten under redigering.
:pt.:hp2.Max. meddelandestorlek:ehp2.
:pd.Maximal storlek f”r ett meddelande som sparas i meddelandebasen. L„ngre
meddelanden sparas i flera delar.
:eparml.

:h2 res=&PANEL_SU_SAFETY..S„kerhet
:parml.
:pt.:hp2.Radering av meddelande:ehp2.
:pd.Fr†ga efter bekr„ftelse vid radering av meddelande.
:pt.:hp2.Tuggning av meddelande:ehp2.
:pd.Fr†ga efter bekr„ftelse vid radering av meddelande genom att dra
meddelandet till tuggen.
:pt.:hp2.¸terh„mtning:ehp2.
:pd.Fr†ga efter bekr„ftelse vid anv„ndning av †terh„mtningsfunktionen.
:pt.:hp2.ˇndring av s„nda meddelanden:ehp2.
:pd.Fr†ga efter bekr„ftelse vid redigering av meddelanden som redan har
s„nts.
:pt.:hp2.ˇndring av inst„llningar:ehp2.
:pd.Fr†ga efter bekr„ftelse vid signifikanta f”r„ndringar av
inst„llningarna.
:pt.:hp2.Avbruten redigering:ehp2.
:pd.Fr†ga efter bekr„ftelse vid avbrytning av redigering
:eparml.

:h2 res=&PANEL_SU_OPENWIN..F”nster
:p.
P† denna sida kan du st„lla in vilka f”nster som ska ”ppnas automatiskt d†
FleetStreet startas upp.
:p.
De f”nster som har sina kryssrutor :hp2.avmarkerade:ehp2. kommer inte att
”ppnas, de som har sin ruta :hp2.kryssmarkerad:ehp2. kommer att ”ppnas, medan
de som „r :hp2.gr†f„rgade:ehp2. endast kommer att ”ppnas om det var ”ppet
under din senaste FleetStreet-session.


:h2 hide res=&PANEL_CATCHUP..¸terh„mta
:p."¸terh„mta" betyder att alla meddelanden kommer att markeras som
"l„sta", s† att de inte framh„vs i de olika listorna.
:p.Tryck :hp2.Ja:ehp2. om Du vill utf”ra funktionen.
:p.Tryck :hp2.Nej:ehp2. om Du inte vill utf”ra funktionen.

:h2 res=&PANEL_SU_DRIVEREMAP..Omdirigering
:p.
Om meddelandebaserna befinner sig p† en annan dator i ett lokalt n„t „r den
”nskv„rt att bara ha en tosserkonfigurationsfil p† den datorn att redigera.
Om denna tosserkonfigurationsfil ska anv„ndas i FleetStreet, och
n„tverksenheterna „r kopplade till andra enhetsbokst„ver p† de olika
datorerna, kommer FleetStreet att anv„nda fel enhetsbokst„ver vid anrop
till meddelandebaserna.
:p.
Enhetsomdirigeringen ger en l”sning till problemet. Du kan omdirigera
n„tverkseneheterna till andra lokala enhetsbokst„ver. FleetStreet ers„tter
d† enhetsbokst„verna f”r n„tverksenheterna med den angivna bokstaven innan
meddelandebasen anropas.
:p.
Exempel&colon.
:p.
Meddelandebasen befinner sig p† dator A p† enhet D&colon.. FleetStreet k”rs
p† dator B, d„r dator As enhet D&colon. befinner sig p† enhet E&colon..
SQUISH.CFG befinner sig dock p† dator A, s† areafilnamnen „r angivna med
D&colon. som enhetsbokstav.
:p.
Om FleetStreet „r s† installerat att enhet D&colon. ers„tts med enhet
E&colon. kommer enhetsbokst„verna i areafilnamnen fr†n den SQUISH.CFG som
l„ses fr†n dator A att „ndras till E&colon., och korrekta filnamn kommer
att anv„ndas.
:p.
Observera&colon. Bara de filnamns enhetsbokst„ver som l„ses fr†n SQUISH.CFG
kommer att omdirigeras. Om du skapar m”ten i FleetStreet m†ste du sj„lv
ange korrekt enhet, FleetStreet omdirigerar inte dessa filnamn.

:parml.
:pt.:hp2.N„tverksenhet:ehp2.
:pd.De enhetsbokst„ver som „r angivna i tosserns konfigurationsfil.

:pt.:hp2.Lokal enhet:ehp2.
:pd.De enhetsbokst„ver som FleetStreet ska anv„ndas vid anrop till
meddelandebaserna.
:eparml.

:h2 hide res=&PANEL_SU_NEWUSER..Nytt anv„ndarnamn
:p.Ange ett nytt namn eller „ndra det redan befintliga. Klicka p† "Ok" f”r
att bekr„fta f”r„ndringarna. Klicka p† "Avbryt" om Du inte vill ange n†got
nytt namn, eller om Du vill beh†lla det gamla namnet.

:h2 hide res=&PANEL_DELUNAME..Ta bort namn
:p.Om Du vill ta bort det markerade namnet klickar Du "Ja", om du klickar
p† "Nej" kommer det att vara kvar.

:h2 hide res=&PANEL_SU_NEWADDRESS..Ny adress
:p.Ange en ny adress eller „ndra den redan befintliga. Klicka p† "Ok" f”r
att bekr„fta f”r„ndringarna. Klicka p† "Avbryt" om Du inte vill ange n†gon
ny adress, eller om Du vill beh†lla den gamla adressen.

:h2 hide res=&PANEL_DELADDRESS..Ta bort adress
:p.Om Du vill ta bort den markerade adressen klickar du "Ja", om du klickar
"Nej" kommer den att vara kvar.

:h1 res=&PANEL_TOOLBARCONFIG..Knapprad
:p.I den v„nstra listan visas de knappar som kommer att anv„ndas i
knapparaden. I den h”gra listan finns de kvarvarande knapparna.
:p.Den speciella knappen :artwork name='separator.bmp' runin. ser till att
det, i den horisontella framst„llningen, blir ett litet mellanrum mellan
tv† knappar.
:p.Du kan „ndra ordningen p† knapparna i den v„nstra listan genom att
anv„nda drag and drop-funktionerna.
:parml.
:pt.:hp2.Infoga:ehp2.
:pd.Infogar den valda knappen fr†n den h”gra listan till den v„nstra listan.
Du kan „ven dra en knapp fr†n den h”gra listan till ”nskad position i den
v„nstra listan med hj„lp av drag and drop.
:pt.:hp2.Ta bort:ehp2.
:pd.Tar bort den markerade knappen fr†n den v„nstra listan.
:pt.:hp2.Standard:ehp2.
:pd.¸terst„ller konfigurationen av knappraden till standardv„rdena.
:eparml.
:p.
Tryck p† :hp2.OK:ehp2. f”r att g”ra f”r„ndringarna verksamma. Tryck p†
:hp2.Avbryt:ehp2. f”r att avbryta f”r„ndringarna.
